Ingresamos al site manasger de unifi, y seleccionamos el sitio correcto

A screenshot of a chat

AI-generated content may be incorrect.

Ingresamos a la pestaña de UniFi Devices, y filtramos por switches

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Seleccionamos el switch correcto acorde a lo solicitado, y damos click en Port Manager

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Buscamos el puerto a dar de alta y lo seleccionamos

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Una vez seleccionado el puerto, realizamos la configuración solicitada, en este caso, para un equipo de cómputo, empezando por prenderlo (ya sea restringido o abierto). Después ingresamos las MACs permitidas, en caso de que sea restringido. Seleccionamos la Vlan Nativa acorde al uso necesario, y seleccionamos custom Tagged Vlan Management, así como elegimos la Tagged Vlan correcta.

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Se selecciona la acción a realizar del puerto, en este caso, switching. Activamos en el checklist las opciones de Loop Protection, Spanning Tree Protocol, LLDP-MED y Voice Vlan. En este último seleccionamos la Vlan correcta, y damos click en Apply Changes.

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.